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Performance Specifications*
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Motor Constants**
Hign Speea Hagh Torquo.
Motor Patormance Modais _ Motor Poformance Models
s 22 415
‘stail cument Continuous e 22 B
s 00 1t
T Ampsbc. 57 1608
e ogarr oos1s
Votage Constant vmsiapm 270 381
Nvams oo 008
eI crmAmp DO 533 72
Resistanca om o00m0 [
Inductance m o1 01
DG bus Voitage oo 2 2
Windng Thormal Resistance
ow 158 12
case’ o8 o=
Tomperature
“Amblent o = 2
MaxWinding 155 i
Thermai Tim Constant.
‘Motor mines 2 =
Wdng 17 28
Rotor snart
"Viscous Damping Nmaapm ooc2t o008
Dynamic Friction N 00050 oo
"Numbr o rotor magnet poles. s 2

Mot usc s tncrd s Pk KOS4100-3D o o Hgh Speec Mokl KDB9100-1D g igh Toras Mokt





